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	Пояснительная записка к проекту автоматического полива участка 

	Жилой район в границах улиц Тимофея Кармацкого-Мельникайте и берега реки Тура

 в г. Тюмени. 2 очередь строительства. Участок 72:73:111001:1733. Многоквартирный жилой дом ГП-7 с встроенно-пристроенным паркингом. Многоквартирный жилой дом ГП-8 с встроенно-пристроенным паркингом. 
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Проект системы автоматического полива участка разработан на основании ТЗ и исходных данных, предоставленных заказчиком, предназначен для орошения участков газона и растений.
Для построения системы полива используется широкий спектр специализированного оборудования «Rain Bird» (США), а также компаний:
· «Irritec» (ИТАЛИЯ) – компрессионные фитинги для сборки трубопроводов;
· «Hunter» (США) – оборудование для систем полива;

· «Unidelta» (ИТАЛИЯ) - компрессионные фитинги для сборки трубопроводов;

· «КохТЗ» (БЕЛАРУСЬ) - компрессионные фитинги для сборки трубопроводов;
· ПНД трубопровод (РОССИЯ) – полиэтиленовые, полипропиленовые, ПВХ трубы;
· «Irritec» (ИТАЛИЯ) - капельный полив клумб, деревьев и кустарников.
Все указанное оборудование сертифицировано для работы в России.

1. ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В качестве источника водоснабжения используется напорный магистральный домовой трубопровод.
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Рабочее давление в системе автоматического полива должно быть не менее 6 атм. Регулятор давления в системе устанавливается с показателем не менее 6 атм. Подвальная часть магистрального трубопровода прокладывается трубой ПП 50 мм. Переход с ПП 50 мм. на ПНД 40 мм. осуществляется на выходе трубы в клумбу или же в смотровом окне.
2. ОРОШЕНИЕ
В соответствии с геометрией и размерами газонов, планом посадок деревьев и кустарников предложена схема размещения капельного шланга и дождевателей на участке. Выбор схемы размещения капельного шланга, произведен в соответствии с основными принципами проектирования систем орошения.
Все капельные линии поделены и сгруппированы в отдельные зоны. Такое деление обеспечивает оптимальное использование ресурсов источника воды и позволяет задать для каждой зоны свой режим полива. 
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Распылители статического типа, модели 1804 c выдвижным штоком высотой 10 см   совместно с форсунками серии HE-VAN, VAN и MPR используются для распыления воды на радиус до 5,6 м. 
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При распылении через эти форсунки вода дробится на мелкие капли и не повреждает стебли растений. Использование таких форсунок позволяет хорошо и равномерно распределить воду на газонах небольшой ширины, либо на участках газона с посадками. При отсутствии подачи воды к распылителю его шток находится в спрятанном (подземном) положении. 
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Капельный полив - рассчитан на локальный прикорневой полив почвы в зоне цветников и плотных посадок, где орошение спринклерами не будет иметь должного результата. 

Полив кустарниковых групп осуществляется в автоматическом режиме с помощью капельных линий, уложенных в прикорневой части растений. 
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3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНЫ
Для управления поливом служит блок автоматики (контроллер) совместно с набором электромагнитных клапанов. В данной системе полива используются: 

1) Пусковой комплект микроорошения модели XCZ-100-PRF с размером присоединительной части 1” и фильтром регуляции давления для капельного полива;

2)  Клапаны электромагнитные серии 100 HVF для зон дождевания.
При подаче напряжения от контроллера (~24 В) на клапан, электромагнитный соленоид клапана открывает или прекращает доступ воды к зоне полива. Электромагнитные клапаны размещены на газонах, в клумбах, в специальных пластиковых коробах для удобства обслуживания. Для подключения соленоида и кабеля ПВС/ВВГ используются специализированные водонепроницаемые коннекторы быстрого соединения для проводов. 
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4. БЛОК АВТОМАТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИВОМ

Для управления зонами полива используются блоки управления (контроллер) «Rain Bird» ESP-TM2 - 12 станции и ESP4ME3EUR нар. монтаж, от 4 до 22 станций.

Все э/м клапаны присоединяются к контроллеру напрямую с помощью электрокабеля.
Схема управления системой автоматического полива
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К контроллеру дополнительно подключается датчик дождя модели RSD-BEX. Это устройство размещается на открытом месте участка и временно блокирует запуск системы полива, в случае если идет или только что закончился дождь.
5. ГИДРАНТЫ («ВОДЯНЫЕ РОЗЕТКИ»)

Для быстрого доступа к воде в случае необходимости дополнительного полива деревьев, кустарников, либо для бытовых нужд предусмотрено размещение на участке гидрантов (водорозеток). На линию водяных розеток устанавливается отсечной кран для ручного включения и отключения подачи воды. Кран устанавливается в ближайшей точке выхода напорного трубопровода из дома в клапанном боксе.
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6. ТРУБОПРОВОД И ЭЛЕКТРОПРОВОД
Для выбора оптимального диаметра магистрального трубопровода производится гидравлический расчет, учитывающий расстояние от водоисточника до клапана, потери давления на соединительных фитингах, потери давления на электромагнитном клапане, потери при учете геодезических перепадов высот и рабочего давления форсунки. Исходя из этих данных подбирается водопровод.

Магистральный трубопровод (материал - полиэтилен низкого давления ГОСТ18599-01, диаметр 40 мм), соединен с помощью компрессионных фитингов. Трубопровод в подвальном помещении используется ПП 50 мм. 
Латеральный (распределительный) трубопровод (материал - полиэтилен низкого давления ГОСТ18599-01, диаметры: 32, 25 мм), соединен с помощью компрессионных фитингов.
Глубина закладки трубопроводов составит 0,3 м. При изменении категории грунтов, нахождении крупного строительного мусора и непреодолимых препятствий возможно внесение изменений в глубину заложения центрального напорного трубопровода или изменение конструкции системы орошения по согласованию с заказчиком.

Под дорогами и тропинками трубопровод и кабель управления прокладывается в футлярах (ПНД трубах) 63 и 110 мм. Глубина закладки футляров не более 0,5 м. от нулевого уровня грунта. Размер перепуска закладных гильз за границы дорожки 30-40 см.
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Соединение электромагнитных клапанов с контроллером осуществляется с помощью кабеля ПВС/ВВГ 5х1мм, 2х1мм. Электропровод прокладывается в одной траншее вместе с трубопроводом.
7. МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА
Монтаж автоматической системы полива рекомендуется проводить в такой последовательности:

· разработка грунта траншей для трубных и кабельных трасс;
· прокладка трубных и кабельных трасс;
· монтаж дождевателей;
· монтаж гидрантов;
· монтаж электромагнитных клапанов;
· укладка капельного шланга;
· монтаж контроллера и датчика дождя;
· пуско-наладочные работы.

Сезонное обслуживание автоматической системы полива является обязательным видом работ и включает в себя: 1) консервацию системы на зимний период; 2) расконсервацию ее весной; 3) в течение ирригационного периода проводится плановая диагностика и корректировка работы системы полива.
Консервация производится в конце поливочного сезона после того, как отпадает необходимость в орошении, но обязательно до наступления морозов. Ее цель - полное удаление воды из системы, которая в случае замерзания может повредить оборудование. Консервация осуществляется с помощью компрессора, путем подачи воздуха в трубопровод под давлением через оросительные гидранты или подключившись к магистральному трубопроводу.

Консервацию системы на зимний период рекомендуется проводить в такой последовательности:

· перекрыть кран подачи воды от источника водоснабжения;

· воздушным компрессором поочередно выдавить воду из всех трубопроводов, клапанов, капельного шланга и дождевателей каждой зоны полива;
· элементы системы хорошо переносят низкие температуры.

Расконсервация (весенний запуск системы полива) производится после того, как минует угроза сильных и продолжительных заморозков. В процессе запуска производится в тестовом режиме включение каждой зоны для проверки работоспособности всех узлов системы с последующей подстройкой секторов полива для каждого дождевателя. Одновременно осуществляется мелкий ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, если в том возникает надобность.
Расконсервацию системы рекомендуется проводить в следующей последовательности:

· включить подачу воды от источника водоснабжения, открыв кран подачи воды;

· запустить систему, протестировать работу дождевателей и зон микроорошения; 

· в случае необходимости устранить выявленные неисправности и произвести точную регулировку секторов полива дождевателей.
ПРИЛОЖЕНИЯ
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